Załącznik nr 2 do zapytania


[bookmark: _GoBack]Specyfikacja do postępowania na dostawę mebli do szatni oraz gabinetów 10, 11, 12 w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika, ul. Mikołaja Kopernika 7, 58-200 Dzierżoniów

	Lp.
	Nazwa przedmiotu/sprzętu
	Opis
	Jednostka miary                 (np. szt., komplet)
	Ilość

	
	
	Gabinet 10
	
	

	1.
	Krzesło rozmiar 4
	Ergonomiczne siedzisko o wklęsło-wypukłej formie pozwalające na prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz podparcie pleców. Siedzisko winno być wykonane z tworzywa sztucznego co gwarantuje wytrzymałość i łatwość w utrzymaniu w czystości. Z tyłu siedziska umieszczono uchwyt do łatwego przenoszenia. Siedzisko powinno posiadać atest higieniczny potwierdzający, że produkt jest bezpieczny oraz przystosowany do pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i placówkach użyteczności publicznej. Produkt winien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729 2+2016-02 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju). Stelaż powinien być metalowy w kolorze srebrnym wykonany z rury o przekroju minimum 20x1,5 mm. gwarantujący stabilność i trwałość konstrukcji. Stopki powinny być antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Siedzisko dostępne w kolorze niebieskim. Gwarancja 60-miesięcy.
	szt.

	12

	2.
	Krzesło rozmiar 5
	Ergonomiczne siedzisko o wklęsło-wypukłej formie pozwalające na prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz podparcie pleców. Siedzisko winno być wykonane z tworzywa sztucznego co gwarantuje wytrzymałość i łatwość w utrzymaniu w czystości. Z tyłu siedziska umieszczono uchwyt do łatwego przenoszenia. Siedzisko powinno posiadać atest higieniczny potwierdzający, że produkt jest bezpieczny oraz przystosowany do pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i placówkach użyteczności publicznej. Produkt winien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729 2+2016-02 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju). Stelaż powinien być metalowy w kolorze srebrnym wykonany z rury o przekroju minimum 20x1,5 mm. gwarantujący stabilność i trwałość konstrukcji. Stopki powinny być antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Siedzisko dostępne w kolorze zielonym. Gwarancja 60-miesięcy.
	szt.
	18

	3.
	Ławka rozmiar 4-6
	Stolik szkolny w kształcie prostokąta. Wymiar blatu 1300x500 mm. Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm, posiadającej klasę higieniczności e1. Obrzeże blatu wykończone listwą PCV minimum 2 mm. Blat połączony ze stelażem za pomocą metalowych śrub. Dostępny w kolorze szarym. Stelaż metalowy, wykonany ze stalowego profilu minimum 50x1,5 mm gwarantujący stabilność i trwałość konstrukcji. Dostępny w kolorze szarym. Zastosowanie haczyków po obu stronach ramy może służyć do zawieszania plecaków lub toreb. Stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Stolik dostępny w wersji regulowanej (rozmiary 4-6). Modułowa regulacja wysokości stelaża. Stolik posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729-2+2016-02. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
	szt.
	15

	4.
	Krzesło biurowe dla nauczyciela 
	Ergonomiczne krzesło dla nauczyciela dopasowane do wzrostu od 159 do 188 cm. Winno posiadać miękkie, tapicerowane siedzisko o wklęsło-wypukłej formie zapewniające odpowiednie podparcie pleców oraz ułożenie kręgosłupa. Wsad siedziska winien być wykonany z tworzywa sztucznego. Siedzisko winno być pokryte grubą pianką oraz obłożone tkaniną wykonaną z poliestru o minimalnych parametrach takich jak gramatura 370g/m² i ścieralności 80 000 cykli. Krzesło winno mieć regulowane podłokietniki z tworzywa sztucznego zapewniające stabilne i niezmienne wsparcie dla ramion i przedramion. Dostępne w kolorze czarnym. Blacha siedziska z dźwignią prostą winna być wykonana ze stali, zakończona plastikową rączką w kolorze czarnym. Podnośnik winien być gazowy wykonany ze stali i tworzywa sztucznego umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska. Pięcioramienna podstawa winna być wykonana z tworzywa sztucznego. Średnica podstawy minimum 600 mm. Dostępna w kolorze czarnym. Kółka winny być miękkie wykonane z tworzywa sztucznego, zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Minimalna średnica kółka 50 mm. Tapicerka w kolorze ciemnym szarym.
	szt.
	1

	5.
	Biurko gabinetowe dla nauczyciela
	Biurko w kształcie prostokąta, zapewniające odpowiednie miejsce do pisania i wykonywania innych czynności edukacyjnych. Wymiar blatu min. 1200x600 mm. Korpus winien być wykonany z płyty o grubości min. 18 mm, zaś obrzeże blatu wykończone listwą PCV min. 1 mm. Biurko powinno posiadać wysuwaną, zamykana szufladę o szerokości min. 400 mm, zapewniającą praktyczne miejsce do przechowywania dokumentów, akcesoriów biurowych. Biurko winno posiadać zamykaną szafkę, która stanowi idealne schowek na większe przedmioty czy materiały biurowe. Fronty winny być w kolorze białym z wpuszczonymi w płytę białymi, plastikowymi uchwytami. Zawiasy winny być z cichym domykiem. Biurko w rozmiarze 6. Produkt winien posiadać zgodność z normą UNE EN 1729-1: 07 /UNE EN 1729-2: 07 lub równoważną pozwalające na stosowanie w placówkach oświatowych. 
	szt.
	1

	6.
	Szafa 

	Fronty szafek i szuflad są w kolorze białym, ozdobione drukowanymi motywami figur geometrycznych w kolorze zielonym. Nadruki utwardzane światłem UV co podwyższa ich odporność na uszkodzenia i odpryski. Korpus posiadający uniwersalne owiercenia umożliwiające zamontowanie półek na różnych wysokościach. Półki skręcone z korpusem szafy co pozwala na zwiększenie stabilności i wytrzymałości mebla. Cokół w kolorze korpusu chroniący dolne krawędzie mebla przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Półki w kolorze korpusu wykonane z płyty melaminowanej o grubości  minimum18 mm. Wbudowany mechanizm mimośrodu dociągający półkę, zapewniający wysoką stabilność mebla. Stopki regulujące umożliwiające wypoziomowanie mebla. Stopki antypoślizgowe zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Ściany tylne mebla wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 3mm. Wpuszczane w nutę wykonaną w bokach oraz wieńcu górnym co nadaje stabilności meblom oraz sprawia, że wszelkie połączenia płyty hdf z meblem są niewidoczne. Dodatkowo HDF usztywniony jest punktowymi, również niewidocznymi plastikowymi stabilizatorami wkręconymi i wciśniętymi między płytę a nutę. Przegroda w kolorze korpusu wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Wymiary zewnętrzne mebla wynoszą minimum 706x466x1869. Mebel 2-kolumnowy posiadający 8 półek. Front wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Zastosowane zawiasy wpuszczane z hamulcem (cichy domyk) oraz prowadniki z systemem Clip Top, dzięki którym montaż i demontaż frontów odbywa się bez konieczności używania narzędzi. Plastikowy uchwyt w kolorze białym, osadzony w płycie meblowej. Jego płaska konstrukcja zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania. Mebel wyposażony w zamek, który zapewnia dodatkową ochronę i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Obrzeża wykonane z materiału ABS o grubości minimum 1 mm. Obrzeża frezowane dzięki czemu charakteryzują się łagodnym zaokrągleniem na rogach. 
Produkt powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-11 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
	szt.
	1

	7.
	Szafa 

	Fronty szafek i szuflad są w kolorze białym, ozdobione drukowanymi motywami figur geometrycznych w kolorze zielonym. Nadruki utwardzane światłem UV co podwyższa ich odporność na uszkodzenia i odpryski. Korpus posiadający uniwersalne owiercenia umożliwiające zamontowanie półek na różnych wysokościach. Półki skręcone z korpusem szafy co pozwala na zwiększenie stabilności i wytrzymałości mebla. Cokół w kolorze korpusu chroniący dolne krawędzie mebla przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Półki w kolorze korpusu wykonane z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Wbudowany mechanizm mimośrodu dociągający półkę, zapewniający wysoką stabilność mebla. Stopki regulujące umożliwiające wypoziomowanie mebla. Stopki antypoślizgowe zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Ściany tylne mebla wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 3mm. Wpuszczane w nutę wykonaną w bokach oraz wieńcu górnym co nadaje stabilności meblom oraz sprawia, że wszelkie połączenia płyty hdf z meblem są niewidoczne. Dodatkowo HDF usztywniony jest punktowymi, również niewidocznymi plastikowymi stabilizatorami wkręconymi i wciśniętymi między płytę a nutę. Przegroda w kolorze korpusu wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Wymiary zewnętrzne mebla wynoszą minimum 706x466x1165. Mebel 2-kolumnowy posiadający 4 półki. Front wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Zastosowane zawiasy wpuszczane z hamulcem (cichy domyk) oraz prowadniki z systemem Clip Top, dzięki którym montaż i demontaż frontów odbywa się bez konieczności używania narzędzi. Plastikowy uchwyt w kolorze białym, osadzony w płycie meblowej. Jego płaska konstrukcja zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania. Mebel wyposażony w zamek, który zapewnia dodatkową ochronę i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Obrzeża wykonane z materiału ABS o grubości minimum 1 mm. Obrzeża frezowane dzięki czemu charakteryzują się łagodnym zaokrągleniem na rogach. 
Produkt powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-11 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
	szt.
	1

	8.
	Regał 

	Fronty szafek i szuflad są w kolorze białym, ozdobione drukowanymi motywami figur geometrycznych w kolorze zielonym. Nadruki utwardzane światłem UV co podwyższa ich odporność na uszkodzenia i odpryski. Korpus posiadający uniwersalne owiercenia umożliwiające zamontowanie półek na różnych wysokościach. Półki skręcone z korpusem szafy co pozwala na zwiększenie stabilności i wytrzymałości mebla. Cokół w kolorze korpusu chroniący dolne krawędzie mebla przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Półki w kolorze korpusu wykonane z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Wbudowany mechanizm mimośrodu dociągający półkę, zapewniający wysoką stabilność mebla. Stopki regulujące umożliwiające wypoziomowanie mebla. Stopki antypoślizgowe zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Ściany tylne mebla wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 3mm. Wpuszczane w nutę wykonaną w bokach oraz wieńcu górnym co nadaje stabilności meblom oraz sprawia, że wszelkie połączenia płyty hdf z meblem są niewidoczne. Dodatkowo HDF usztywniony jest punktowymi, również niewidocznymi plastikowymi stabilizatorami wkręconymi i wciśniętymi między płytę a nutę. Przegroda w kolorze korpusu wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Wymiary zewnętrzne mebla wynoszą minimum 706x466x1165. Mebel 2-kolumnowy posiadający 4 półki zamknięte oraz 2 półki otwarte. Front wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Zastosowane zawiasy wpuszczane z hamulcem (cichy domyk) oraz prowadniki z systemem Clip Top, dzięki którym montaż i demontaż frontów odbywa się bez konieczności używania narzędzi. Plastikowy uchwyt w kolorze białym, osadzony w płycie meblowej. Jego płaska konstrukcja zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania. Mebel wyposażony w zamek, który zapewnia dodatkową ochronę i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Obrzeża wykonane z materiału ABS o grubości minimum 1 mm. Obrzeża frezowane dzięki czemu charakteryzują się łagodnym zaokrągleniem na rogach. 
Produkt powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-11 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
	szt.
	1

	
	
	Gabinet 11
	
	

	1.
	Krzesło rozmiar 4
	Ergonomiczne siedzisko o wklęsło-wypukłej formie pozwalające na prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz podparcie pleców. Siedzisko winno być wykonane z tworzywa sztucznego co gwarantuje wytrzymałość i łatwość w utrzymaniu w czystości. Z tyłu siedziska umieszczono uchwyt do łatwego przenoszenia. Siedzisko powinno posiadać atest higieniczny potwierdzający, że produkt jest bezpieczny oraz przystosowany do pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i placówkach użyteczności publicznej. Produkt winien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729 2+2016-02 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju). Stelaż powinien być metalowy w kolorze srebrnym wykonany z rury o przekroju minimum 20x1,5 mm. gwarantujący stabilność i trwałość konstrukcji. Stopki powinny być antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Siedzisko dostępne w kolorze niebieskim. Gwarancja 60-miesięcy.
	szt.
	12

	2.
	Krzesło rozmiar 5
	Ergonomiczne siedzisko o wklęsło-wypukłej formie pozwalające na prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz podparcie pleców. Siedzisko winno być wykonane z tworzywa sztucznego co gwarantuje wytrzymałość i łatwość w utrzymaniu w czystości. Z tyłu siedziska umieszczono uchwyt do łatwego przenoszenia. Siedzisko powinno posiadać atest higieniczny potwierdzający, że produkt jest bezpieczny oraz przystosowany do pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i placówkach użyteczności publicznej. Produkt winien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729 2+2016-02 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju). Stelaż powinien być metalowy w kolorze srebrnym wykonany z rury o przekroju minimum 20x1,5 mm. gwarantujący stabilność i trwałość konstrukcji. Stopki powinny być antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Siedzisko dostępne w kolorze zielonym. Gwarancja 60-miesięcy.
	szt.
	18

	3.
	Ławka rozmiar 4-6
	Stolik szkolny w kształcie prostokąta. Wymiar blatu 1300x500 mm. Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm, posiadającej klasę higieniczności e1. Obrzeże blatu wykończone listwą PCV minimum 2 mm. Blat połączony ze stelażem za pomocą metalowych śrub. Dostępny w kolorze szarym. Stelaż metalowy, wykonany ze stalowego profilu minimum 50x1,5 mm gwarantujący stabilność i trwałość konstrukcji. Dostępny w kolorze szarym. Zastosowanie haczyków po obu stronach ramy może służyć do zawieszania plecaków lub toreb. Stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Stolik dostępny w wersji regulowanej (rozmiary 4-6). Modułowa regulacja wysokości stelaża. Stolik posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729-2+2016-02. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
	szt.
	15

	4.
	Krzesło biurowe dla nauczyciela 
	Ergonomiczne krzesło dla nauczyciela dopasowane do wzrostu od 159 do 188 cm. Winno posiadać miękkie, tapicerowane siedzisko o wklęsło-wypukłej formie zapewniające odpowiednie podparcie pleców oraz ułożenie kręgosłupa. Wsad siedziska winien być wykonany z tworzywa sztucznego. Siedzisko winno być pokryte grubą pianką oraz obłożone tkaniną wykonaną z poliestru o minimalnych parametrach takich jak gramatura 370g/m² i ścieralności 80 000 cykli. Krzesło winno mieć regulowane podłokietniki z tworzywa sztucznego zapewniające stabilne i niezmienne wsparcie dla ramion i przedramion. Dostępne w kolorze czarnym. Blacha siedziska z dźwignią prostą winna być wykonana ze stali, zakończona plastikową rączką w kolorze czarnym. Podnośnik winien być gazowy wykonany ze stali i tworzywa sztucznego umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska. Pięcioramienna podstawa winna być wykonana z tworzywa sztucznego. Średnica podstawy minimum 600 mm. Dostępna w kolorze czarnym. Kółka winny być miękkie wykonane z tworzywa sztucznego, zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Minimalna średnica kółka 50 mm. Tapicerka w kolorze ciemnym szarym.
	szt.
	1

	5.
	Biurko dla nauczyciela
	Biurko w kształcie prostokąta, zapewniające odpowiednie miejsce do pisania i wykonywania innych czynności edukacyjnych. Wymiar blatu min. 1200x600 mm. Korpus winien być wykonany z płyty o grubości min. 18 mm, zaś obrzeże blatu wykończone listwą PCV min. 1 mm. Biurko powinno posiadać wysuwaną, zamykana szufladę o szerokości min. 400 mm, zapewniającą praktyczne miejsce do przechowywania dokumentów, akcesoriów biurowych. Biurko winno posiadać zamykaną szafkę, która stanowi idealne schowek na większe przedmioty czy materiały biurowe. Fronty winny być w kolorze białym z wpuszczonymi w płytę białymi, plastikowymi uchwytami. Zawiasy winny być z cichym domykiem. Biurko w rozmiarze 6. Produkt winien posiadać zgodność z normą UNE EN 1729-1: 07 /UNE EN 1729-2: 07 lub równoważną pozwalające na stosowanie w placówkach oświatowych.
	szt.
	1

	6.
	Szafa 

	Fronty szafek i szuflad są w kolorze białym, ozdobione drukowanymi motywami figur geometrycznych w kolorze zielonym. Nadruki utwardzane światłem UV co podwyższa ich odporność na uszkodzenia i odpryski. Korpus posiadający uniwersalne owiercenia umożliwiające zamontowanie półek na różnych wysokościach. Półki skręcone z korpusem szafy co pozwala na zwiększenie stabilności i wytrzymałości mebla. Cokół w kolorze korpusu chroniący dolne krawędzie mebla przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Półki w kolorze korpusu wykonane z płyty melaminowanej o grubości  minimum18 mm. Wbudowany mechanizm mimośrodu dociągający półkę, zapewniający wysoką stabilność mebla. Stopki regulujące umożliwiające wypoziomowanie mebla. Stopki antypoślizgowe zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Ściany tylne mebla wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 3mm. Wpuszczane w nutę wykonaną w bokach oraz wieńcu górnym co nadaje stabilności meblom oraz sprawia, że wszelkie połączenia płyty hdf z meblem są niewidoczne. Dodatkowo HDF usztywniony jest punktowymi, również niewidocznymi plastikowymi stabilizatorami wkręconymi i wciśniętymi między płytę a nutę. Przegroda w kolorze korpusu wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Wymiary zewnętrzne mebla wynoszą minimum 706x466x1869. Mebel 2-kolumnowy posiadający 8 półek. Front wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Zastosowane zawiasy wpuszczane z hamulcem (cichy domyk) oraz prowadniki z systemem Clip Top, dzięki którym montaż i demontaż frontów odbywa się bez konieczności używania narzędzi. Plastikowy uchwyt w kolorze białym, osadzony w płycie meblowej. Jego płaska konstrukcja zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania. Mebel wyposażony w zamek, który zapewnia dodatkową ochronę i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Obrzeża wykonane z materiału ABS o grubości minimum 1 mm. Obrzeża frezowane dzięki czemu charakteryzują się łagodnym zaokrągleniem na rogach. 
Produkt powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-11 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
	szt.
	1

	7.
	Szafa 

	Fronty szafek i szuflad są w kolorze białym, ozdobione drukowanymi motywami figur geometrycznych w kolorze zielonym. Nadruki utwardzane światłem UV co podwyższa ich odporność na uszkodzenia i odpryski. Korpus posiadający uniwersalne owiercenia umożliwiające zamontowanie półek na różnych wysokościach. Półki skręcone z korpusem szafy co pozwala na zwiększenie stabilności i wytrzymałości mebla. Cokół w kolorze korpusu chroniący dolne krawędzie mebla przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Półki w kolorze korpusu wykonane z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Wbudowany mechanizm mimośrodu dociągający półkę, zapewniający wysoką stabilność mebla. Stopki regulujące umożliwiające wypoziomowanie mebla. Stopki antypoślizgowe zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Ściany tylne mebla wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 3mm. Wpuszczane w nutę wykonaną w bokach oraz wieńcu górnym co nadaje stabilności meblom oraz sprawia, że wszelkie połączenia płyty hdf z meblem są niewidoczne. Dodatkowo HDF usztywniony jest punktowymi, również niewidocznymi plastikowymi stabilizatorami wkręconymi i wciśniętymi między płytę a nutę. Przegroda w kolorze korpusu wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Wymiary zewnętrzne mebla wynoszą minimum 706x466x1165. Mebel 2-kolumnowy posiadający 4 półki. Front wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Zastosowane zawiasy wpuszczane z hamulcem (cichy domyk) oraz prowadniki z systemem Clip Top, dzięki którym montaż i demontaż frontów odbywa się bez konieczności używania narzędzi. Plastikowy uchwyt w kolorze białym, osadzony w płycie meblowej. Jego płaska konstrukcja zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania. Mebel wyposażony w zamek, który zapewnia dodatkową ochronę i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Obrzeża wykonane z materiału ABS o grubości minimum 1 mm. Obrzeża frezowane dzięki czemu charakteryzują się łagodnym zaokrągleniem na rogach. 
Produkt powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-11 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
	szt.
	1

	8.
	Regał 

	Fronty szafek i szuflad są w kolorze białym, ozdobione drukowanymi motywami figur geometrycznych w kolorze zielonym. Nadruki utwardzane światłem UV co podwyższa ich odporność na uszkodzenia i odpryski. Korpus posiadający uniwersalne owiercenia umożliwiające zamontowanie półek na różnych wysokościach. Półki skręcone z korpusem szafy co pozwala na zwiększenie stabilności i wytrzymałości mebla. Cokół w kolorze korpusu chroniący dolne krawędzie mebla przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Półki w kolorze korpusu wykonane z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Wbudowany mechanizm mimośrodu dociągający półkę, zapewniający wysoką stabilność mebla. Stopki regulujące umożliwiające wypoziomowanie mebla. Stopki antypoślizgowe zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Ściany tylne mebla wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 3mm. Wpuszczane w nutę wykonaną w bokach oraz wieńcu górnym co nadaje stabilności meblom oraz sprawia, że wszelkie połączenia płyty hdf z meblem są niewidoczne. Dodatkowo HDF usztywniony jest punktowymi, również niewidocznymi plastikowymi stabilizatorami wkręconymi i wciśniętymi między płytę a nutę. Przegroda w kolorze korpusu wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Wymiary zewnętrzne mebla wynoszą minimum 706x466x1165. Mebel 2-kolumnowy posiadający 4 półki zamknięte oraz 2 półki otwarte. Front wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Zastosowane zawiasy wpuszczane z hamulcem (cichy domyk) oraz prowadniki z systemem Clip Top, dzięki którym montaż i demontaż frontów odbywa się bez konieczności używania narzędzi. Plastikowy uchwyt w kolorze białym, osadzony w płycie meblowej. Jego płaska konstrukcja zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania. Mebel wyposażony w zamek, który zapewnia dodatkową ochronę i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Obrzeża wykonane z materiału ABS o grubości minimum 1 mm. Obrzeża frezowane dzięki czemu charakteryzują się łagodnym zaokrągleniem na rogach. 
Produkt powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-11 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
	szt.
	1

	
	
	Gabinet 12
	
	

	1.
	Krzesło rozmiar 4
	Ergonomiczne siedzisko o wklęsło-wypukłej formie pozwalające na prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz podparcie pleców. Siedzisko winno być wykonane z tworzywa sztucznego co gwarantuje wytrzymałość i łatwość w utrzymaniu w czystości. Z tyłu siedziska umieszczono uchwyt do łatwego przenoszenia. Siedzisko powinno posiadać atest higieniczny potwierdzający, że produkt jest bezpieczny oraz przystosowany do pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i placówkach użyteczności publicznej. Produkt winien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729 2+2016-02 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju). Stelaż powinien być metalowy w kolorze srebrnym wykonany z rury o przekroju minimum 20x1,5 mm. gwarantujący stabilność i trwałość konstrukcji. Stopki powinny być antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Siedzisko dostępne w kolorze szarym. Gwarancja 60-miesięcy.
	szt.
	12


	2.
	Krzesło rozmiar 5
	Ergonomiczne siedzisko o wklęsło-wypukłej formie pozwalające na prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz podparcie pleców. Siedzisko winno być wykonane z tworzywa sztucznego co gwarantuje wytrzymałość i łatwość w utrzymaniu w czystości. Z tyłu siedziska umieszczono uchwyt do łatwego przenoszenia. Siedzisko powinno posiadać atest higieniczny potwierdzający, że produkt jest bezpieczny oraz przystosowany do pomieszczeń w szkołach, przedszkolach i placówkach użyteczności publicznej. Produkt winien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729 2+2016-02 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju). Stelaż powinien być metalowy w kolorze srebrnym wykonany z rury o przekroju minimum 20x1,5 mm. gwarantujący stabilność i trwałość konstrukcji. Stopki powinny być antypoślizgowe wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Siedzisko dostępne w kolorze czerwonym. Gwarancja 60-miesięcy.
	szt.
	18

	3.
	Ławka rozmiar 4-6
	Stolik szkolny w kształcie prostokąta. Wymiar blatu 1300x500 mm. Blat wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm, posiadającej klasę higieniczności e1. Obrzeże blatu wykończone listwą PCV minimum 2 mm. Blat połączony ze stelażem za pomocą metalowych śrub. Dostępny w kolorze szarym. Stelaż metalowy, wykonany ze stalowego profilu minimum 50x1,5 mm gwarantujący stabilność i trwałość konstrukcji. Dostępny w kolorze szarym. Zastosowanie haczyków po obu stronach ramy może służyć do zawieszania plecaków lub toreb. Stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Stolik dostępny w wersji regulowanej (rozmiary 4-6). Modułowa regulacja wysokości stelaża. Stolik posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729-2+2016-02. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
	szt.
	15

	4.
	Krzesło biurowe dla nauczyciela 
	Ergonomiczne krzesło dla nauczyciela dopasowane do wzrostu od 159 do 188 cm. Winno posiadać miękkie, tapicerowane siedzisko o wklęsło-wypukłej formie zapewniające odpowiednie podparcie pleców oraz ułożenie kręgosłupa. Wsad siedziska winien być wykonany z tworzywa sztucznego. Siedzisko winno być pokryte grubą pianką oraz obłożone tkaniną wykonaną z poliestru o minimalnych parametrach takich jak gramatura 370g/m² i ścieralności 80 000 cykli. Krzesło winno mieć regulowane podłokietniki z tworzywa sztucznego zapewniające stabilne i niezmienne wsparcie dla ramion i przedramion. Dostępne w kolorze czarnym. Blacha siedziska z dźwignią prostą winna być wykonana ze stali, zakończona plastikową rączką w kolorze czarnym. Podnośnik winien być gazowy wykonany ze stali i tworzywa sztucznego umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska. Pięcioramienna podstawa winna być wykonana z tworzywa sztucznego. Średnica podstawy minimum 600 mm. Dostępna w kolorze czarnym. Kółka winny być miękkie wykonane z tworzywa sztucznego, zabezpieczające powierzchnie przed zarysowaniami. Minimalna średnica kółka 50 mm. Tapicerka w kolorze ciemnym szarym.
	szt.
	1

	5.
	Biurko dla nauczyciela
	Biurko w kształcie prostokąta, zapewniające odpowiednie miejsce do pisania i wykonywania innych czynności edukacyjnych. Wymiar blatu min. 1200x600 mm. Korpus winien być wykonany z płyty o grubości min. 18 mm, zaś obrzeże blatu wykończone listwą PCV min. 1 mm. Biurko powinno posiadać wysuwaną, zamykana szufladę o szerokości min. 400 mm, zapewniającą praktyczne miejsce do przechowywania dokumentów, akcesoriów biurowych. Biurko winno posiadać zamykaną szafkę, która stanowi idealne schowek na większe przedmioty czy materiały biurowe. Fronty winny być w kolorze białym z wpuszczonymi w płytę białymi, plastikowymi uchwytami. Zawiasy winny być z cichym domykiem. Biurko w rozmiarze 6. Produkt winien posiadać zgodność z normą UNE EN 1729-1: 07 /UNE EN 1729-2: 07 lub równoważną pozwalające na stosowanie w placówkach oświatowych.
	szt.
	1

	6.
	Szafa 

	Fronty szafek i szuflad są w kolorze białym, ozdobione drukowanymi motywami figur geometrycznych w kolorze szarym i żółtym. Nadruki utwardzane światłem UV co podwyższa ich odporność na uszkodzenia i odpryski. Korpus posiadający uniwersalne owiercenia umożliwiające zamontowanie półek na różnych wysokościach. Półki skręcone z korpusem szafy co pozwala na zwiększenie stabilności i wytrzymałości mebla. Cokół w kolorze korpusu chroniący dolne krawędzie mebla przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Półki w kolorze korpusu wykonane z płyty melaminowanej o grubości  minimum18 mm. Wbudowany mechanizm mimośrodu dociągający półkę, zapewniający wysoką stabilność mebla. Stopki regulujące umożliwiające wypoziomowanie mebla. Stopki antypoślizgowe zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Ściany tylne mebla wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 3mm. Wpuszczane w nutę wykonaną w bokach oraz wieńcu górnym co nadaje stabilności meblom oraz sprawia, że wszelkie połączenia płyty hdf z meblem są niewidoczne. Dodatkowo HDF usztywniony jest punktowymi, również niewidocznymi plastikowymi stabilizatorami wkręconymi i wciśniętymi między płytę a nutę. Przegroda w kolorze korpusu wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Wymiary zewnętrzne mebla wynoszą minimum 706x466x1869. Mebel 1-kolumnowy posiadający 4 półki. Front wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Zastosowane zawiasy wpuszczane z hamulcem (cichy domyk) oraz prowadniki z systemem Clip Top, dzięki którym montaż i demontaż frontów odbywa się bez konieczności używania narzędzi. Plastikowy uchwyt w kolorze białym, osadzony w płycie meblowej. Jego płaska konstrukcja zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania. Mebel wyposażony w zamek, który zapewnia dodatkową ochronę i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Obrzeża wykonane z materiału ABS o grubości minimum 1 mm. Obrzeża frezowane dzięki czemu charakteryzują się łagodnym zaokrągleniem na rogach. 
Produkt powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-11 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
	szt.
	1

	7.
	Szafa 

	Fronty szafek i szuflad są w kolorze białym, ozdobione drukowanymi motywami figur geometrycznych w kolorze szarym i żółtym. Nadruki utwardzane światłem UV co podwyższa ich odporność na uszkodzenia i odpryski. Korpus posiadający uniwersalne owiercenia umożliwiające zamontowanie półek na różnych wysokościach. Półki skręcone z korpusem szafy co pozwala na zwiększenie stabilności i wytrzymałości mebla. Cokół w kolorze korpusu chroniący dolne krawędzie mebla przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Półki w kolorze korpusu wykonane z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Wbudowany mechanizm mimośrodu dociągający półkę, zapewniający wysoką stabilność mebla. Stopki regulujące umożliwiające wypoziomowanie mebla. Stopki antypoślizgowe zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Ściany tylne mebla wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 3mm. Wpuszczane w nutę wykonaną w bokach oraz wieńcu górnym co nadaje stabilności meblom oraz sprawia, że wszelkie połączenia płyty hdf z meblem są niewidoczne. Dodatkowo HDF usztywniony jest punktowymi, również niewidocznymi plastikowymi stabilizatorami wkręconymi i wciśniętymi między płytę a nutę. Przegroda w kolorze korpusu wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Wymiary zewnętrzne mebla wynoszą minimum 706x466x1165. Mebel 2-kolumnowy posiadający 4 półki. Front wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Zastosowane zawiasy wpuszczane z hamulcem (cichy domyk) oraz prowadniki z systemem Clip Top, dzięki którym montaż i demontaż frontów odbywa się bez konieczności używania narzędzi. Plastikowy uchwyt w kolorze białym, osadzony w płycie meblowej. Jego płaska konstrukcja zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania. Mebel wyposażony w zamek, który zapewnia dodatkową ochronę i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Obrzeża wykonane z materiału ABS o grubości minimum 1 mm. Obrzeża frezowane dzięki czemu charakteryzują się łagodnym zaokrągleniem na rogach. 
Produkt powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-11 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
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	8.
	Regał 

	Fronty szafek i szuflad są w kolorze białym, ozdobione drukowanymi motywami figur geometrycznych w kolorze szarym i żółtym. Nadruki utwardzane światłem UV co podwyższa ich odporność na uszkodzenia i odpryski. Korpus posiadający uniwersalne owiercenia umożliwiające zamontowanie półek na różnych wysokościach. Półki skręcone z korpusem szafy co pozwala na zwiększenie stabilności i wytrzymałości mebla. Cokół w kolorze korpusu chroniący dolne krawędzie mebla przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Półki w kolorze korpusu wykonane z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Wbudowany mechanizm mimośrodu dociągający półkę, zapewniający wysoką stabilność mebla. Stopki regulujące umożliwiające wypoziomowanie mebla. Stopki antypoślizgowe zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Ściany tylne mebla wykonane z białej płyty HDF o grubości minimum 3mm. Wpuszczane w nutę wykonaną w bokach oraz wieńcu górnym co nadaje stabilności meblom oraz sprawia, że wszelkie połączenia płyty hdf z meblem są niewidoczne. Dodatkowo HDF usztywniony jest punktowymi, również niewidocznymi plastikowymi stabilizatorami wkręconymi i wciśniętymi między płytę a nutę. Przegroda w kolorze korpusu wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Wymiary zewnętrzne mebla wynoszą minimum 706x466x1869. Mebel 1-kolumnowy posiadający 4 półki, 5 schowków oraz 2 fronty. Front wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 18 mm. Zastosowane zawiasy wpuszczane z hamulcem (cichy domyk) oraz prowadniki z systemem Clip Top, dzięki którym montaż i demontaż frontów odbywa się bez konieczności używania narzędzi. Plastikowy uchwyt w kolorze białym, osadzony w płycie meblowej. Jego płaska konstrukcja zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowania. Mebel wyposażony w zamek, który zapewnia dodatkową ochronę i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów. Obrzeża wykonane z materiału ABS o grubości minimum 1 mm. Obrzeża frezowane dzięki czemu charakteryzują się łagodnym zaokrągleniem na rogach. 
Produkt powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-11 lub równoważne pozwalający na stosowanie w placówkach oświatowych. Atesty/certyfikaty muszą być wydane przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego (w przypadku Polski jest to PCA – Polskie Centrum Akredytacji lub równoważną jednostkę w danym kraju).
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	Szatnie uczniowskie
	
	

	1.
	Szafa skrytkowa na kluczyk 

	· Szafy 5-kolumnowe , 10-skrytkowe 
· Wymiary minimum  1800 x 1460 x 490 (75)wsg[mm] 
· szafa wykonana jest z blachy o gr. Min. 0,6 mm,
· konstrukcja zgrzewana szafy skrytkowej,
· specjalny profil drzwi gwarantuje dużą sztywność drzwiczek,
· w każdej skrytce znajduje się drążek oraz dwa haczyki na ubrania,
· na bocznych ściankach szafy znajdują się otwory umożliwiające skręcanie kilku szaf do siebie,
· szafy zamykane są zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem.
· Szafy dostarczane w całości, bez konieczności montażu. 
· Szafy malowane są na dowolny kolor wg palety
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